**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на бурение разведочно-эксплуатационной водозаборной скважины, необходимой для водоснабжения эксплуатационной скважины № 3 Георгиевского месторождения**

1.Местоположение скважины: Самарская область, Пестравский район, 13,3 км юго- восточнее села Марьевка

2. Проектная глубина: 170 м;

3. Проектный горизонт: верхнекаменноугольно-пермский водоносный горизонт;

4. Необходимый (минимальный) дебит скважины: 10 м3/час;

5. Насосное оборудование: ЭЦВ-6-10-110(предоставляется заказчиком)

6. Проектный гидро-геологический разрез.

**Адрес выполнения работ:**

Самарская область, Пестравский район, 13,3 км юго- восточнее села Марьевка

**Срок начала работ:** июнь- июль 2024 год.

**Форма расчётов:** 100% по факту выполненных работ в течении 10 рабочих дней со дня предоставления оригинала счет-фактуры.

**Стоимость работ:** должна быть указана исходя из 1 метра строительства водяной скважины.