|  |
| --- |
|  |
|  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на приобретение дизельной электростанции 250 кВт для осуществления энергоснабжения скважин № 3,4,5 Георгиевского месторождения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта энергоснабжения | Внешнее электроснабжение скважины № 3, 4, 5 Георгиевского месторождения (Кротовское м.р.) |
| 2 | Количество | 1 шт. |
| 3 | Использование ДЭС | Постоянный источник |
| 4 | Общие требования к поставляемому оборудованию: | 1. Предлагаемое к поставке оборудование новое, не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, не снятое с производства. 2. Оборудование соответствует требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке. Качество товара подтверждается паспортом предприятия-изготовителя, всероссийскими сертификатами соответствия. 3. Оборудование испытывается под нагрузкой, что подтверждается записью в паспорте установки, если необходимо, предоставляются соответствующие акты. |
| 5 | Мощность дизельной электростанции | 250 кВт |
| 6 | Дизельный двигатель | ЯМЗ |
| 7 | Силовой генератор | По предложению поставщика |
| 8 | Рама | Сварная стальная с виброгасящими опорами двигателя и генератора |
| 9 | Топливный бак | Интегрированный в раму стальной от 600 л. |
| 10 | Аккумуляторные батареи (АКБ) | 2\*190 Ач |
| 11 | Электрооборудование | Трехфазный автомат защиты генератора |
| 12 | Глушитель | Промышленный с искрогасителем |
| 13 | Подогреватель электрический жидкостный | Да |
| 14 | Тип исполнения | ДЭС в погодозащитном кожухе |
| 15 | Документация | Комплект документации на дизельную электростанцию на русском языке |
| 16 | Условия оплаты: | Предоплата 50% при размещении заказа, оставшуюся сумму 50% Заказчик перечисляет  Поставщику в течение 10 дней с момента письменного уведомления о готовности оборудования к отгрузке. |
| 17 | Гарантия | 12 месяцев или 2000 м/ч наработки (в зависимости, какое событие наступит раньше) с даты отгрузки Оборудования Покупателю. |
| 18 | Срок изготовления | Не менее 30-40 рабочих дней |
|  |  |  |