**Техническое задание труба обсадная**

(для шурфовой насосной станции)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **наименование** | **к-во** | **Особые отметки** |
| 1 | Труба 406 «Д» стенка 9,5 ОТТМ ГОСТ 632-80 | 30 м. | марка стали «Д» |
| 2 | Труба 324 «Д» стенка 9,5 ОТТМ ГОСТ 632-80 | 100 м. | марка стали «Д» |
| 3 | Труба 168 «Д» стенка 8,0 ОТТМ ГОСТ 632-80 | 80 м. | марка стали «Д» |

При поставке труб необходимо указать исполнение трубы «А» или «Б» (т.е. длина трубы).